한국방재안전학회 학술발표회 논문작성 요령

1) 학술발표회의 논문은 한글 또는 영문으로 작성할 것. 줄 간격은 160%, 양쪽정렬, 제목을 제외한 본문의 모든 글자체는 ‘신명조체’를 기본으로 하며 크기는 10p로 하실 것. 각 구절의 첫 글자는 왼쪽에서 두 글자를 띄운 후 시작할 것. 논문작성 후 한국방재안전학회 홈페이지 학술발표회 초록등록에 업로드 할 것.

2) 논문은 표, 그림, 참고문헌을 포함하여 최대 2 페이지 이하가 되도록 할 것.

3) 제목은 간격을 포함하여 60자 이내가 되도록 할 것.

4) 장, 절, 항 등의 소제목 아래와 위에는 각각 한 줄의 간격을 둘 것. 모든 원고의 번호는 각각 1,        1.1, 1.1.1로 작성하되 영문 원고의 경우에는 제목 기입 시 단어 첫 자만 대문자로 작성할 것. 글씨      체는 견고딕, 12p로 하실 것.

5) 원고의 글자, 표, 그림 등은 서식의 경계선 밖으로 나오지 않도록 하실 것. 그림이나 표가 너무 큰      경우에는 서식의 폭에 맞도록 배치해도 무방함.

6) 단위는 SI 단위를 사용하고 다른 단위를 병기해야 할 경우에는 ( ) 안에 표시할 것.

7) 단위와 기호 : 국제 토질 및 기초공학회에서 추천한대로 따를 것.

8) 약어 : 표준 약어 또는 일반적으로 사용되는 약어를 사용하되 특별히 약어는 첫 번째 사용할 때 ( )안에 원래 용어를 병기할 것.

9) 공식은 칸의 중앙에 오도록 작성하고 아라비아 숫자로 번호를 매기며 그리스 문자는 활자체를 사용하거나 필사셑(lettering set)을 사용할 것.

10) 공식 사이 또는 공식과 본문사이는 한 줄의 간격을 띄울 것

* 공식 표기 예

[eqn: p_u1 ~=~ (c_1 x~ +~ c_2 ` B)γ'x]

(1)                       (1)

[eqn: p_u2 ~=~ c_3 Bγ'x]

(2)

(2)

11) 그림은 투명지에 흑백으로 그린 원본이거나 깨끗한 사본일 것. 그림의 글자는 본문보다 작지 않을 것. 사진은 흑백으로 표면 처리한 것(glossy)으로서 그림과 동일하게 취급할 것.

12) 모든 그림, 표와 사진은 본문 중 관계되는 내용에 가까이 배치할 것.

13) 표와 그림에는 일련번호를 매기고 표와 그림을 각각 ‘Table’과 ‘Fig.’로 표시하며 적절한 제목을 영어로 작성함. 표 제목은 표의 윗 부분에 좌측정렬, 그림제목은 그림 아래에 가운데 정렬로 배치할 것(그림이나 표가 페이지 제일 위에 올 때는 예외). 표와 그림의 내용 또한 한글이 아닌 영어로 표기해야 함.

* 표와 그림 표기 예 (국문논문도 제목 및 내용은 영문으로 작성)

Table 1. Condition of model test

Classification	Electrode	Electrode spacing (cm)	Surcharge load	Voltage (V)
Case 1	Nano PDB	30	0.78 kg in 1 step	0
Case 2				0.3
			0.78 kg at 2 step
Case 3				0.9
			0.78 kg at 3 step
Case 4				1.5

KGS FALL '96 National Conference / 17 November, 1996 / Seoul / Korea

KGS Fall '96 National Conference / 25, October, 1996 / Seoul / Korea (필기체, 9p)

Fig. 1. Behavior of consolidation settlement with increased voltage

14) 본문에서 참고문헌을 인용할 때에는 해당하는 내용 옆에 ( )를 하고, 그 속에 저자와 발행년도를 적는다. 본문에 저자가 나타나 있는 경우에는 발행년도만을 적으며, 발행년도가 두 개 이상일 경우에는 발행년도 뒤에 ‘a’, ‘b’.... 등을 부기하여 구분한다. 또한 인용한 참고문헌의 저자가 2인 이상인 경우에는 ; 로 구분한다. 인용한 참고문헌의 저자가 2인이면 2인 모두 표기하며, 3인 이상인 경우 제1저자명만을 사용하여 ‘Yen et al.’과 같이 표기한다.

15) 참고문헌은 가능한 한 국문문헌, 일문문헌, 영문문헌 및 기타 언어문헌 순으로 하며, 국문문헌은 저자의 가나다순으로, 일문문헌은 50음도 순으로, 영문문헌과 기타 언어문헌은 알파벳순으로 작성한다. 단, 한자로 작성된 일문문헌은 가나다순에 의한다.

16) 2인 이상의 저자에 의한 참고문헌에서는, 저자이름 사이에 ‘,’를 찍어 구분한다. 영문표기 시에는 성을 먼저 쓰고 ‘,’로 이름과 구분하며, 마지막 저자 앞에 ‘and’를 기입한다.

* 참고문헌 표기 예 (국문논문도 제목 및 내용은 영문으로 작성)

1. 정인준, 김상규 (1990), 토질역학, 동명사, 서울, pp. 89～95.

2. Kim, S. S., Jang, Y. S. and Koh, K. W. (1997), Study of the influence of mandrel on the smear      zone and the variation of permeability, Journal of the Korean Geotechnical Society, Vol. 13, No.      5, pp. 45～57 (In Korean).

3. Sankaran, K. S., Subramanyam, M. S. and Sastry, K. R. (1977), Horizontal vibration-New lumped parameter model, Proc of 9th Inter. Conf. on Soil Mec h. and Found. Eng, Tokyo. Vol. 2, pp. 365～368.

4. Terzaghi, K. (1943), Theoritical Soil Mechanics, John Wiley and Sons, New York, pp. 100～120.

2026 Conference of Korean Society of Disaster and Security/August 27, 2026/Cheongju/Korea (필기체, 8p)

↕1.0 cm

상재하중이 작용하는 해성점토지반의 동전기 효과

3.5cm(위쪽 : 2.0cm, 머리말 : 1.5cm)

(견고딕, 13p, 진하게, 가운데 정렬)

↕1.0cm

Electrokinetic Effect of Marine Clay with Surcharge Load

(견고딕, 12p, 진하게, 가운데 정렬)

↕1.0cm

홍길동 · 김영희 (중고딕, 10p, 가운데 정렬)

00대학교 토목공학과 박사과정(gildong@00.ac.kr)

00대학교 토목공학과 교수(younghee@00.ac.kr)

Hong, Gil-Dong · Kim, Young-Hee

↕1.0cm

2016 Korean Geo-Environmental Society Conference/September 23, 2016/Seoul/Korea (필기체, 9p)

2.5cm

2.5cm

우리나라는 삼면이 바다인 지리적 특성에 의해 연안 하부에 점토로 구성된 연약지반이 두껍게 구성되어 있다. 이러한 연약지반에 간척사업이나 공항, 도로, 철도 등과 같은 대규모 토목공사를 수행하기 위해선 연약지반 안정화 처리가 불가피하다. 연약지반 안정화 처리를 위해 구조물을 축조하기 전에 미리 하중을 재하하는 선행하중공법이 널리 사용되고 있다(Kim, 2012; Lee, 1997). 하지만 선행하중공법은 공사기간이 길고 재하용 성토재료를 확보해야 하는 단점을 가지고 있다. 이에 압밀시간을 단축시키기 위한 방법으로 연직배수공법이 같이 사용되고 있다. 그러나 연직배수공법을 사용하고도 성토재료는 감소되지 않는다. 성토재료는 가격이 고가이고 환경파괴를 유발시키기 때문에 성토량을 줄이고 압밀시간을 단축시킬 수 있는 보완적인 방법이 필요하다. 그러므로 본 연구에서는 성토량 및 압밀시간을 감소시키기 위한 방법으로 연직배수공법에 전기삼투공법을 적용시켰다.

(신명조, 10p, 양쪽 정렬, 줄간격 160%, 본문 첫문단은 두칸 띄우고 시작)

연직배수공법에 전기삼투공법을 적용시키기 위해 전극재로 연직배수공법에 사용되는 일반 PDB에 나타코팅을 수행해 전기적 특성을 부여한 나노코팅 PDB를 개발·사용하였다. 연직배수공법에 전기삼투공법의 적용 가능성을 확인하기 위한 모형실험은 Table 1과 같은 실험조건으로 모형실험을 수행하였다.

Table 1. Condition of model test

Classification	Electrode	Electrode spacing (cm)	Surcharge load	Voltage (V)
Case 1	Nano PDB	30	0.78 kg in 1 step	0
Case 2				0.3
			0.78 kg at 2 step
Case 3				0.9
			0.78 kg at 3 step
Case 4				1.5

Fig. 1은 해성점토지반 상부에 성토하중이 단계적으로 작용하는 경우 전압의 변화에 따른 지반의 암밀침하거동을 나타낸 것이다. 전압이 0V와 0.3V의 경우 그리고 전압이 0.9V와 1.5V의 경우는 각각 유사한 압밀침하거동이 발생하였으나 전압에 따라 0.3V의 경우가 0V에 비해 14%∼23% 증가하였고 1.5V는 0.9V에 비해 8%∼15% 증가하였다. 그리고 전압이 0.9V와 1.5V의 경우는 0V와 0.3V의 경우와 다르게 3단계 성토 하중에 의한 압밀침하가 발생하였다. 이는 0.9V 및 1.5V의 1단계 성토하중에 의한 압밀침하가 0V 및 0.3V의 최종압밀침하 보다 크게 나타났기 때문에 2·3단계 성토하중이 압밀침하거동에 영향을 미쳤기 때문인 보인다. 그러므로 점토지반에 상재하중공법 및 연직배수공법을 적용하여 압밀을 진행하는 경우 전기삼투공법을 추가적으로 적용하면 동일한 압밀침하에 대하여 상재하중 및 압밀시간을 감소시킬 수 있을 것으로 보인다.

Fig. 1. Behavior of consolidation settlement with increased voltage

참고문헌 (중고딕, 11p, 양쪽 정렬)

1. Kim, K. H. (2012), A study on the consolidation behavior of soft grounds due to the embankment speed, Graduate School of University of Seoul, Master’s thesis, pp. 1～55 (In Korean).

3.0cm(아래쪽 : 1.5cm, 꼬리말 : 1.5cm)

2. Lee, N. K. (1997), Behaviour of soft clay due to removal of preloading and recompression, Graduate school of Dong-A university, Master’s thesis, pp. 1～57 (In Korean).